头盔式记录仪





设备操作指南

1. 产品示意图



|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |
|  |



1. **普通功能----按键介绍**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键名 | 图标 | 方法 | 功能 |
| 电源键  录像键 |  | 长按 | 长按2秒开机并开始录像，点按一次抓拍一张相片，再长按停止录像并关机。 |
| 激光灯  照明灯 |  | 短按 | 任何状态：短按开启或关闭照明灯。 |
| 长按 | 开机状态下：长按2秒开启或关闭激光灯。 |
| USB口 |  |  | 开机状态下，用数据线连接采集柜，可上传数据及充电。  关机状态下，用数据线连接可以充电。 |

1. 普通功能--使用方法

**1、充电：**将充电线插入USB口.充电指示灯亮红色并语音正在充电。电池充满电指示灯熄灭。

**2、开/关机/录像/停止录像：**长按键2秒钟开机会自动录像，录像状态录像指示灯闪红色，

再长按键2秒钟停止录像并关机。（文件以MP4格式保存，视频分辨率1920\*1080，

默认录像分段：20分钟/段）

**3、GPS定位**  开机后设备自动搜索GPS ,GPS定位成功后指示灯停止闪烁

**3、激光灯：**开机状态下，长按键开启或关闭激光灯。

**4、照明灯：**开、关机状态下，短按键开启或关闭照明灯。.

**5、抓拍：**录像状态下，点按键一次抓拍一张相片。（照片以JPG格式保存，分辨率：2688\*1522

**6、视频回放：**设备在开机状态下，用数据线连接电脑通过上位机输入密码后进入操作。

**三、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | |
| 视频格式、分辨率 | 2304\*1296/30p、1920X1080/30P、1280\*720/60P、1280\*720/30P  848\*480/30P（默认1920X1080/30P）、 |
| 照片格式、大小 | JPG格式，34M、14M、8M、12M、  （默认14M） |
| 音频 | 内置麦克风/喇叭 录音文件为MP3格式 |
| 显示屏 | 无 |
| 镜头角度 | 镜头视角大于110度 |
| 感光器件 | 1/2.8" Color CMOS传感器 |
| 主机尺寸 | 150mm×63mm×50mm(长×宽×高) |
| 视频编解码 | H.264 |
| 音频编解码 | ADPCM |
| 存储 | TF卡：最大支持512GB |
| 快门、快门速度 | 电子快门、1/2---1/2000秒 |
| 白平衡 | 自动 |
| USB接口 | USB 2.0 |
| 电池 | 内置锂高容量锂电池，3.7V 3300mAh，可连续1920X1080P录像6.5小时以上（红外灯关闭及屏幕关闭） |
| 工作温度/湿度 | -30℃～55℃/<90% |
| 最低工作电压 | 3.3V |
| 工作电流 | 开机约220mA,在关屏状态下录像电流约160mA,红外灯开启350mA |
| 防水等级 | IP56以上 |

**七、包装配件**

1、5V2A电源适配器-----------------------------------------------------1个

1. Type-c数据线----------------------------------------------------------1根
2. 魔术贴--------------------------------------------------------------------1套
3. 结构塑胶外壳（贴魔术贴用）-----------------------------------1个

**备注：**

1. **设备内置3300mA聚合物锂电池**
2. **默认内置32GB TF卡**

------ END------